Data/hora: 16/06/2024 04:11:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	28/05/1998	
Data da última atualização: 	28/05/1998	
Autoria: 	DIAS, A. S.	
Afiliação: 	EAUFBA.	
Título: 	Modelo estatistoco para padronizacao da velocidade de infiltracao basica (VIB), usando-se o infiltrometro de anel	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa: UFV, 1977	
Páginas: 	39p.	
Série: 	Tese de Mestrado	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O valor da velocidade de infiltracao basica (VIB),obtido pelo infiltrometro de anel, pode conduzir a resultados diversos, para um mesmo solo, quando nao se baseia numa condicao-padrao para sua instalacao. Desta forma, a necessidade de um fator de correcao que venha a minimizar a variabilidade deste valor no campo e da mais alta importancia para a irrigacao. Assim, neste trabalho, realizado em solo Podzolico Vermelho-Amarelo Cambico, fase terraco, textura argilosa, com cobertura vegetal rasteira (grama batatais), foram estudados.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (20153-1) - ADD - TS - -- - T06/77 -  - 06/77 - DIS