Data/hora: 21/09/2024 08:12:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	30/09/2015	
Data da última atualização: 	30/05/2022	
Autoria: 	SILVA, A. R.; DIAS JUNIOR, M. de S.; LEITE, F. P.	
Afiliação: 	ARYSTIDES RESENDE SILVA, CPATU; Moacir de Souza Dias Junior, UFLA; Fernando Palha Leite, CENIBRA.	
Título: 	Avaliação da resistência à penetração de um latossolo vermelho submetido a duas intensidades de tráfego de um Forwarder sob diferentes condições de resíduos.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com a intensa mecanização das operações florestais, a compactação do solo, causada pelo tráfego, pode ser limitante para a obtenção de maiores produtividades, devido a alterações em suas propriedades físicas. O objetivo deste estudo foi avaliar a Resistência à Penetração (RP) sobre o efeito da camada de resíduos da colheita de um Latossolo Vermelho (LV). Foram amostrados 12 pontos de RP até a profundidade de 60 cm e coletadas 20 amostras nas profundidades de 10-13 cm, na linha de tráfego do forwarder quando este trafegou duas e oito vezes em quatro condições de disposição de resíduo: sobre a galhada (G); sobre a galhada mais a casca (GC); sobre o solo sem resíduo (SR) e em uma condição onde não houve tráfego do forwarder (ST). Determinou-se também textura, matéria orgânica e a densidade de partículas dos solos. O tráfego sobre os resíduos florestais GC e G atenuou a compactação nos solos estudados, sendo a pior situação a condição de solo limpo (SR) apresentando uma maior RP.	
Palavras-Chave: 	Mecanização florestal.	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Eucalyptus spp.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/130538/1/ResumoArystides1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (51648-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS