Data/hora: 19/06/2024 21:14:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/07/2013	
Data da última atualização: 	02/04/2015	
Autoria: 	MARTINS, P. C. C.; DIAS JUNIOR, M. de S.; CARVALHO, J. da S.; SILVA, A. R.; FONSECA, S. M.	
Afiliação: 	PAULA CRISTINA CARUANA MARTINS, UFLA; MOACIR DE SOUZA DIAS JUNIOR, UFLA; JOSEMAR DA SILVA CARVALHO, UFLA; ARYSTIDES RESENDE SILVA, CPATU; SEBASTIÃO MACHADO FONSECA, PLANTAR S.A.	
Título: 	Levels of induced pressure and compaction as caused by forest harvesting operations.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 19, n. 1, p. 83-91, jan./mar. 2013.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/S0104-77602013000100011	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Neste estudo, objetivou-se determinar os níveis de pressões e a compactação induzida pelas operações de colheita florestal em um Latossolo Vermelho (LV) cultivado com eucalipto. Amostras indeformadas de solo foram coletadas nas camadas de 0-3 e 15-18 cm e usadas no ensaio de compressão uniaxial. A amostragem foi obtida antes e depois das operações de colheita. As máquinas avaliadas foram: Harvester, Feller Buncher, Forwarder, Autocarregável, Caminhão normal e de pneus largos e Garra Traçadora. As pressões médias induzidas pela Garra Traçadora foram iguais a 320 kPa e 272 kPa e promovendo compactação em 80% e 20% das amostras coletadas nas camadas de 0-3 cm e 15-18 cm, respectivamente, indicando grande degradação da estrutura do solo nas áreas de processamento da madeira. Na camada de 0-3 cm as pressões médias induzidas pelo Harvester e pelo Feller Buncher foram iguais a 240 kPa e 263 kPa, respectivamente e na camada de 15-18 cm foram iguais a 234 kPa e 239 kPa, respectivamente. O Feller Buncher promoveu maior compactação do que o Harvester na camada de 0-3 cm e na camada de 15-18 cm tiveram comportamento iguais. Todas as máquinas de baldeio promoveram compactação do solo. O Caminhão de pneus largos foi a máquina de baldeio que promoveu maior compactação do solo, nas duas condições de resíduo. A intensidade de tráfego igual a 7 foi a que promoveu maior compactação do solo.	
Palavras-Chave: 	Capacidade suporte de carga; Load-bearing capacity; Preconsolidation pressure; Pressão de pré-consolidação.	
Thesagro: 	Eucalipto.	
Thesaurus Nal: 	Eucalyptus.	
Categoria do assunto: 	--
K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/85821/1/11.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (47927-1) - UPC - AP - PP - 634.905 - C13 -  - DIS
CNPF - (51531-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS