Data/hora: 12/06/2024 07:15:45

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/01/2006
Data da última atualização: | 13/01/2006
Autoria: | NAIME, J. M. N.; ASSIS, O. B. G.; DIVINO, G.; VAZ, C. M. P.; MACEDO, A.
Título: | Analisador granulométrico automatizado aplicado na caracterização de pós de vidro processados por moagem.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2, São Carlos, 2000. Anais.... São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2000. p. 257-260. Editores: Paulo Estevão Cruvinel; Luiz Alberto Colnago; Andre Torre Neto.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho mostra que o analisador granulométrico de solos desenvolvido pela Embrapa Instrumentação Agropecuária, não está limitado ao estudo de solos. Este equipamento pode ser aplicado à caracterização materiais particulados de várias origens, sendo um deles o vidro moído. A distribuição completa do tamanho de partículas de soda-cal sílica foi determinada para 5 amostras obtidas por moagem em moinho de bolas para 5 diferentes tempos.
Palavras-Chave: | Distribuição do tamanho de partículas; Filtros.
Thesagro: | Granulometria; Sílica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9148-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00221 -  - 2000.00221 - DIS