Data/hora: 16/06/2024 19:08:16

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.
Data corrente: | 28/07/1992
Data da última atualização: | 28/07/1992
Autoria: | EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-arido (Petrolina,PE).
Título: | Caracterizacao hidraulica e avaliacao do sistema de irrigacao por aspersao.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1988.
Páginas: | 78p.
Série: | (EMBRAPA-CPATSA. Circular Tecnica, 20)
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo descreve a avaliacao do manejo de agua ao nivel de parcela no Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, Petrolina,PE, que compreendeu a realizacao de testes em sete lotes escolhidos em funcao da disponibilidade de pressao na entrada destes, compreendendo lotes de colonos de pequenas empresas. Foi determinada a uniformidade de distribuicao, o coeficiente de uniformidade e a eficiencia de irrigacao. A avaliacao da uniformidade do aspersor envolveu tambem a construcao de isoietas. Determinou-se a rotacao do aspersor e a velocidade e direcao do vento predominante. Verificou-se que a eficiencia de irrigacao ao nivel de parcela no setor de colonizacao foi de 54,27% sob uma pressao de servico que variou de 1,80 a 4,07atm. No setor de empresas aeficiencia de irrigacao foi de 50,76% para uma pressao media de 2,08atm.
Palavras-Chave: | Avaliacao; Coeficiente de uniformidade; Efficiency; Eficiencia; Evaluation; Irrigated perimeter; Uniformitycoefficient.
Thesagro: | Irrigação por Aspersão; Perímetro Irrigado.
Thesaurus Nal: | sprinkler irrigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)
Exemplares: | CPAMN-UEPP - (886-1) - EMB - FL - -- - 92.01907 -  - 1992.01907 - DIS