Data/hora: 21/06/2024 20:29:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Pantanal; Embrapa Rondônia; Embrapa Solos / UEP-Recife.	
Data corrente: 	08/01/1993	
Data da última atualização: 	16/12/1993	
Autoria: 	EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido (Petrolina, PE).	
Título: 	Irrigacao por pivo central no Servico de Producao de Sementes Basicas (Bebedouro II): avaliacao tecnico-economica.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	Petrolina, 1988.	
Páginas: 	100p.	
Descrição Física: 	il.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 051).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Irrigacao por pivo central no servico de producao de sementes basicas (Bebedouro II): I. avaliacao tecnica - Resumo: Considerando a necessidade de uma adequada operacao e manejo de irrigacao, avaliou-se o desempenho dos quatro pivos central, utilizados na area de servico de producao de sementes basicas da EMBRAPA, em Petrolina, PE. A avaliacao foi feita de acordo com a metodologia de Mirrian e Keller (1978) complementada com determinacoes das perdas de agua por escoamento superficial (Kincaid et al. 1979) e distribuicao do conteudo de agua do solo antes e apos as irrigacoes. Os resultados obtidos geram as seguintes conclusoes e recomendacoes: - Somente o pivo, numero 4, esta irrigando adequadamente. Nos pivos 1 e 2, embora aprecipitacao media seja adequada, a uniformidade de aplicacao de precipitacoes e baixa. No pivo 3, a vazao media e menor que a requisitada pelo projeto.Nos quatro pivos observaram-se perdas potenciais de agua por escoamento superficial, da ordem de 9%. - Embora, em geral, nao tenha sido observados sintomas de deficiencia hidrica nas culturas, e necessario que os sistemas operem como foram projetados inicialmente. Assim, recomenda-se que o pivo 3 forneca a vazao adequada e que os pivos 1 e 2 aumentem a uniformidade de aplicacao da precipitacao. - Recomenda-se estabelecer um adequado sistema de drenagem. Na ausencia deste dever-se-ao reduzir  as perdas de agua por escoamento superficial. Se isto ainda  nao for possivel, recomenda-se utilizar utilizar tecnicas de conservacao de solos para aproveitar esta agua. Irrigacao por pivo central no servico de producao de sementes basicas (Bebedouro II): II. avaliacao economica - Resumo: Este trabalho apresenta uma metodologia de avaliacao economica, os elementos e os resultados de sua aplicacao sobre o sistema de irrigacao por Pivo Central. A pesquisa foi desenvolvida na area de Servico de Producao de Sementes Basicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, em Petrolina, PE. Os indicadores economicos para realizar a avaliacao de rentabilidade foram: o Valor Presente Liquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR), e a Relacao Beneficio/Custo (B/C) atualizando e introduzindo fatores de risco na analise de sensibilidade. Na avaliacao da capacidade de pagamento fixaram-se diversos sistemas: de amortizacao fixa, de prestacao iguais, de prestacao e juros constantes e de pagamentos variaveis. Os estudos foram feitos em termos reais com os sistemas financeiros regionais e valorizados em OTN. Os resultados identificam uma serie de dificuldades tecnicas, economicas e financeiras que poderiam inviabilizar o sistema de irrigacao Pivo Central e que devem ser corrigidas rapidamente para tornar a tecnologia mais eficaz.	
Palavras-Chave: 	Aspecto; Avaliacao; Avaliacao economica; Basicas; Brasil; Central; Cost; Economic; Econômico; Economy; Pernambuco; Petrolina; Pivo; Pivot; Sementes; Sementes Básicas; Sprinkling; Valuation.	
Thesagro: 	Aspersão; Bebedouro; Custo; Economia; Investimento; Irrigação; Pivô Central; Produção.	
Thesaurus Nal: 	irrigation; sprinkler irrigation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CNPA - (3535-1) - EMB - LV - -- - 631.7 - E55i - 1993.4091 - DIS
CPATU - (16297-1) - EMB - LV - -- - 631.7 - E55i - 1990.00288 - DIS
CPAF-RO - (11442-1) - ADD - LV - -- - 631.7 - E55i - 111/91 - DIS
CPAP - (45594-1) - EMB - LV - -- - 631.7 - E55i - 1989.00384 - DIS
CPAP - (45594-2) - EMB - LV - -- - 631.7 - E55i - 1990.00166 - DIS
CNPS-UEPR - (2222-1) - ADD - LV - PP - 631.7 - E56i - 2015.02225 - DIS