Data/hora: 18/06/2024 17:32:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	07/10/2008	
Data da última atualização: 	07/10/2008	
Autoria: 	ESPELHO, J. C. C.; BERALDO, A. L.	
Título: 	Avaliação físico-mecânica de colmos de bambu tratados.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.6, p.645-652, nov./dez. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O bambu é um material renovável e de baixo custo, encontrado em abundância em regiões tropicais e subtropicais; no entanto, a maior parte das espécies de bambu é altamente suscetível ao ataque de fungos e insetos. Basicamente, pode-se aumentar a durabilidade dos colmos de bambu; de duas maneiras: por procedimentos culturais (naturais) e pelo tratamento dos colmos com produtos químicos. Neste trabalho, testou-se a eficiência da aplicação do Método de Boucherie Modificado, comparando-se o aumento na durabilidade das amostras tratadas (taliscas de bambu) com amostras não tratadas ou testemunhas. Para tal, avaliaram-se os efeitos de algumas variáveis, tais como: posição da amostra no colmo, tipos de preservativo e sua concentração, duração do tratamento e tempo de exposição das taliscas em dois ambientes (protegido e exposto) e se realizaram ensaios não destrutivos - END (visual, pesagem das amostras e de ultra-som) e destrutivo (flexão estática). Verificou-se a ineficiência do uso de soluções com baixa concentração, principalmente quando elas foram combinadas com tratamentos de curta duração. Os ensaios de ultra-som e de flexão estática foram suficientemente sensíveis para detectar a melhor combinação do efeito dos parâmetros avaliados.	
Palavras-Chave: 	END; Material não convencional; tratamento químico; ultra-som.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21601-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS