Data/hora: 21/09/2024 18:05:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	08/03/2010	
Data da última atualização: 	11/11/2022	
Autoria: 	SUAREZ, W. T.; PESSOA-NETO, O. D.; SANTOS, W. B. dos; FARIA, R. C.; FATIBELLO-FILHO, O.; NOGUEIRA, A. R. de A.; ALONSO, J.	
Afiliação: 	WILLIAN T. SUAREZ, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; OSMUNDO D. PESSOA-NETO, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; VAGNER B. DOS SANTOS, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; RONALDO C. FARIA, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; ORLANDO FATIBELLO-FILHO, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; JULIAN ALONSO, UNIVERSIDADE AUTONOMA DE BARCELONA, BARCELONA.	
Título: 	Desenvolvimento de sistema miniaturizado para a determinação de uréia em amostras de leite.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA-EMBRAPA SÃO CARLOS, 2009, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009.	
Páginas: 	p. 81.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O emprego da tecnologia LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) tem como principais características o baixo custo, a facilidade de construir estruturas tridimensionais e a possibilidade de integrar diversos tipos de detectores em um mesmo substrato.	
Palavras-Chave: 	Amostra de leite; Determinação.	
Thesagro: 	Uréia.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPPSE-2010/19062/1/PROCIARAN2009.00332.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (19062-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2009.00332 - SUA - 2009.00332 - DIS