Data/hora: 23/09/2024 17:11:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	18/02/1998	
Data da última atualização: 	10/02/2012	
Autoria: 	SILVA, J. dos S. V. da; ABDON, M. de M.; GALDINO, S.; FERNANDES, A. E.	
Afiliação: 	EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Sao Jose dos Campos, SP).	
Título: 	Inundacoes no Pantanal detectadas pelo AVHRR/NOAA.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO SOBRE SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO A ESTUDOS NO PANTANAL, 1995, Corumba. Livro de resumos... Sao Jose dos Campos: INPE, 1995.	
Páginas: 	p.115-116.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Areas inundadas podem ser detectadas, mapeadas e quantificadas com imagens do satelite Landsat. Todavia, as imagens do AVHRR/NOAA, apesar da menor resolucao espacial que as do Landsat, apresentam maior frequencia de imageamento (diaria) e maior extensao do imageamento no terreno (2800 km de largura). Por essas caracteristicas o AVHRR/NOAA apresenta boas perspectivas para estudos de inundacao em areas extensas como o Pantanal. Assim sendo este estudo avalia a aplicabilidade dos dados este satelite para o mapeamento e monitoramento de grandes planicies inundaveis. A regiao avaliada foi a planicie do Pantanal na parte brasileira, com 139.558 km2 de area, inserida na Bacia do Alto Paraguai (BAP). Essa planicie e a maior area alagavel da Terra, sendo alagada lentamente todos os anos. O satelite NOAA recobre a BAP em uma unica imagem, nas coordenadas 53o00' a 60o00'W e 14o00' a 22o30'S, permitindo uma visao geral da regiao em um dado momento. O recobrimento ao milionesimo e composto por 5 cartas parciais a saber SD-21 (Cuiaba), SD-22 (Goias), SE-21 (Corumba), SE-22 (Goiania) e SF-21 (Rio Apa).	
Palavras-Chave: 	Inundation; Mapeamento; Mapping; Monitoramento.	
Thesagro: 	Inundação; Sensoriamento Remoto.	
Thesaurus Nal: 	monitoring; Pantanal; remote sensing.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (35275-1) - UPC - PL - -- - 621.38409817 - E56l - 1996.00008 - DIS