Data/hora: 01/06/2024 02:35:43

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/12/1993
Data da última atualização: | 17/12/1993
Autoria: | COUTINHO, A. R.; FERRAZ, E. S. B.
Título: | Determinacao da densidade do carvao vegetal por atenuacao da radiacao gama.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | IPEF, Piracicaba, n.39, p.17-20, ago.1988
ISSN: | 0100-4557
Idioma: | Português
Conteúdo: | Atraves da tecnica de atenuacao da radiacao gama de baixa energia (241Am60Kev e atividade 100mCi) determinou-se o coeficiente de atenuacao de massa e a densidade media do carvao vegetal. Tambem foi possivel observar o comportamento do perfil de densidade da madeira e seu respectivo carvao, para amostras carbonizadas a 400oC.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (8801-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS