Data/hora: 14/06/2024 19:41:07

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 01/06/2006
Data da última atualização: | 01/06/2006
Autoria: | LEMOS FILHO, L. C. de A.
Título: | Análise espaço-temporal da evapotranspiração de referência para o Estado de Minas Gerais.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | 2005.
Páginas: | 76 p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | O conhecimento de informações que expressam a demanda hídrica das plantas é fundamental para a irrigação. O objetivo principal desta pesquisa foi analisar a demanda hídrica em Minas Gerais, representada pela evapotranspiração de referência (ETo), durante o ano, gerando informações que possam subsidiar a agricultura irrigada do estado. Os valores de ETo foram estimados pelo método de Penman-Monteith, padronizado pela Food and Agriculture Organization (FAO), a partir de dados diários originados de registros de 42 estações climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) referentes a um período de 17 anos (1961 a 1978). No geral, os resultados mostraram que a evapotranspiração de referência é bastante variável em Minas Gerais, chegando a apresentar valores médios de 914 mm ano menos 1 até valores de 1.977 mm ano a menos 1. As maiores variações, tanto espaciais como temporais, são registradas no norte do estado, onde também ocorrem os maiores valores de Eto, mostrando ser uma região com maior necessidade do uso da irrigação e apropriada ao cultivo de culturas adaptadas ao estresse hídrico. O estado de Minas Gerais apresenta um déficit hídrico anual em aproximadamente  50% de sua área total, podendo chegar, em regiões do extremo norte a 1.165 mm ano menos 1. A radiação solar incidente na superfície terrestre (Rs) é o elemento climático que mais influencia a estimativa da ETo quando comparado à umidade relativa do ar (UR) e à velocidade do vento. Os meses que apresentaram as maiores e menores demandas hídricas no Estado foram janeiro e junho, respectivamente, indicando a necessidade de um manejo de irrigação adequado nessas épocas para se evitar a falta ou desperdício de água na irrigação. Em função da nítida distinção que apresentaram os dados de ETo geoespacializados nas mesorregiões do estado de Minas Gerais, o conhecimento do correto valor da ETo em cada localidade trará benefícios aos produtores no manejo da irrigação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (27365-1) - ADD - TS - -- - T 24/05 -  - 06.00032 - DIS