Data/hora: 02/06/2024 07:29:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	05/09/2019	
Data da última atualização: 	05/09/2019	
Autoria: 	ZULPO, L.; KERPEN, H. S.; FINK, J. A.; MAZURANA, M.; LEVIEN, R.	
Afiliação: 	Lucas Zulpo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; Hyran Stefanowski Kerpen, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; Jefferson Antonio Fink, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; Michael Mazurana, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; Renato Levien, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos.	
Título: 	Thermo-physical-hydraulic variables in a no-tillage system related to wheeled traffic and furrow-opening mechanisms.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 54, e00171, 2019.	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	Título em português: Variáveis termo-físico-hídricas em semeadura direta relacionadas com tráfego de rodados e mecanismos sulcadores de fertilizante.	
Conteúdo: 	The objective of this work was to evaluate the impact of different furrow-opening mechanisms on soil physical characteristics, such as mobilization, porosity, bulk density, and the dynamics of water content and temperature in the sowing groove, as well as the influence of wheeled traffic and of these variables on corn (Zea mays) productivity. The experiment was conducted at the agronomic experimental station of Universidade Federal do Rio Grande do Sul on a Argissolo Vermelho (red Ultisol). Treatments consisted of three winter cover crops and of two types of furrow-opening mechanisms for fertilization (shank and disk), with or without tractor traffic. Corn was planted as the summer crop, and soil mobilization in the sowing groove, soil temperature and moisture content during the crop cycle, and soil physical conditions, such as bulk density and porosity, were evaluated. Tractor traffic and the type of furrow-opening mechanism used did not affect significantly soil temperature and moisture content during the development of the corn crop; however, significant differences were observed in grain productivity and soil mobilization, bulk density, and porosity.	
Palavras-Chave: 	Furrow-opening mechanisms; Mecanismo sulcador; Sistema de semeadura direta.	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Temperatura do Solo; Zea Mays.	
Thesaurus Nal: 	Soil compaction; Soil temperature.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/201626/1/Thermo-physical-hydraulic.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (64137-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS