Data/hora: 05/06/2024 00:23:10

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 16/11/2020
Data da última atualização: | 16/11/2020
Autoria: | COSTA, T. C. e C. da; FRANÇA, L. F.; SANTOS, T. H. P. dos.
Afiliação: | THOMAZ CORREA E CASTRO DA COSTA, CNPMS; Luiz Fernando França; Tiago Henrique Prates dos Santos.
Título: | Segunda validação do CalcMadeira: estimativa de peças serradas de desdobros empíricos.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2020.
Páginas: | 31 p.
Série: | (Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 214).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na cadeia produtiva de madeira serrada, uma informação não usual, mas relevante para avaliação econômica e de aproveitamento da madeira, é a quantificação de peças serradas a priori. As poucas aplicações que oferecem solução para este problema abordam a tora individualmente e usam geralmente técnicas de otimização ao invés de modelos para padrões de corte. Além disso, muitas serrarias não adotam padrões de corte, usam a experiência e a intuição do operador, que executa cortes por um procedimento empírico. Com o objetivo de estimar resultados de desdobro empíricos, foi desenvolvido e testado um algoritmo que simula giros da tora. Os melhores resultados foram obtidos com ângulo médio da costaneira de 30º e proporção do raio de 0,60, com exatidões de 2,2 e -5,4% para número e volume de peças, respectivamente, e com rendimento de 53% comparado ao de 56% obtido no desdobro empírico de toras entre 20 e 40 cm de diâmetro.
Palavras-Chave: | Software.
Thesagro: | Extração da Madeira; Madeira; Produto Florestal; Serraria; Tora.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217846/1/Bol-214.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (29426-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS