Data/hora: 21/06/2024 09:04:44

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 01/11/2006
Data da última atualização: | 23/12/2014
Autoria: | FRANÇA-NETO, J. B.; KRZYZANOWSKI, F. C.; COSTA, O.; COSTA, N. P. da; HENNING, A. A.
Afiliação: | JOSÉ DE BARROS FRANÇA-NETO, CNPSO; FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; Sementes Adriana; NELIO PACHECO DA COSTA, SPM GGE; ADEMIR ASSIS HENNING, CNPSO.
Título: | Classificação por densidade da semente de soja e sua qualidade fisiológica.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Informativo ABRATES, Pelotas, v. 16, n.1/3, p. 22, mar. 2006.
Idioma: | Português
Notas: | Edição dos Resumos do XIV Congresso Brasileiro de Sementes, Foz do Iguaçu, ago. 2005.
Conteúdo: | A mesa de gravidade, também conhecida como mesa dessimétrica, é amplamente utilizada no beneficiamento de sementes de soja no Brasil. Entretanto, são poucos os trabalhos de pesquisa que estudaram em detalhes a eficiência desse equipamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar a contribuição da classificação da semente de soja por densidade sobre a sua qualidade fisiológica. Sementes da cultivar MT/BR 53 (Tucano), após limpeza e classificação por tamanho, foram selecionadas por densidade pela mesa de gravidade (CASP S 120). Amostras de semente foram coletadas de 10 em 10 cm ao longo da descarga, em duas máquinas, perfazendo 12 tratamentos com quatro repetições. Avaliaram-se a densidade, em kg/m³, e a qualidade fisiológica da semente, através do teste de tetrazó1io (TZ). A densidade variou de 774,5 kg/m³, na bica de descarte, a 811,1 kg/m³, na parte mais alta da descarga. A TZ-viabilidade variou de 54,0% a 90,1%, tendo estabilizado a partir dos 70 cm, em relação a bica de descarte. O TZ-vigor variou de 50,0% a 89,3%, estabilizando a partir dos 40 cm da bica de descarte. O índice total de danos mecânicos determinados, pelo TZ variou de 51,9% a 16,6%, estabilizando a partir dos 40 cm da bica de descarte. Os danos mecânicos sérios (6-8) variaram de 45,3% a 9,0%, estabilizando a partir dos 30 cm da bica de descarte. Concluiu-se que a mesa de gravidade contribui efetivamente para a melhoria da qualidade do lote de semente, através do incremento dos índices de viabilidade e de vigor e pela redução dos índices de dano mecânico, no lote classificado. Isso confirma a sua importância como máquina de acabamento final na linha de beneficiamento de semente de soja.
Palavras-Chave: | Semente de soja.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114399/1/Classificacao-por-densidade-da-semente-de-soja-e-sua-qualidade-fisiologica.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (26757-1) - UPC - RA - PP -  -  -  - DIS