Data/hora: 13/06/2024 16:16:28

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 02/06/1997
Data da última atualização: | 02/06/1997
Autoria: | CHAGURI NETO, L.; FREIRE, O.
Título: | Erosividade da chuva na regiao da fazenda Ipanema municipio de Ipero-SP.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 11., 1981, Brasilia, DF. Anais. Brasilia: Editerra, 1983.
Páginas: | p.971-978.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho representa, juntamente com outros, o desenvolvimento da fase de obtencao de dados para a execucao do projeto intitulado Perdas de Solo da Fazenda Ipanema, a qual constitui a base fisica do Centro Nacional de Engenharia Agricola (CENEA), localizado no Municipio de Ipero no Estado de Sao Paulo. Sendo a Planta da Fazenda Ipanema, executada pelo SERVICO GEOLOGICO MILITAR (1928), a area situa-se a uma altitude de 500 a 100 m, acima do nivel do mar. O clima regional de acordo com a classificacao de Koeppen, e do tipo Cfa; isto e, subtropical, constantemente umido. Da precipitacao media anual, que e de 1244,07 mm/ano, cerca de 46,34% ocorre no verao sendo janeiro o mes mais chuvoso, com uma precipitacao media de 217,92mm. A erosividade das chuvas foi calculada pelo metodo de HUDSON (1971), em que os resultados sao expressos em termos de indice KE > 25. Este indice, segundo seu idealizador, e mais apropriado do que o EI30 para avaliar a erosividade da chuva das regioes subtropicais e tropicais, onde ocorre grande numero de chuvas de baixa intensidade e alta precipitacao. Descartando-se a energia cinetica das chuvas que ocorrem com intensidade menores do que 25mm/h, obter-se-ia, de acordo com aquele autor, uma correlacao muito mais alta entre os valores de erosividade e perdas de solo pelas varias formas de erosao pela agua da chuva natural. A estimativa das perdas de solo, que serve de criterio para escolha do sistema de uso e das praticas de controle da erosao adequadas para cada solo, pode ser feita com seguranca (BERTONI, LOMBARDI, BENATTI, 1975), utilizando-se a Equacao Universal de Perdas do Solo. Esta equacao de aplicacao universal, para servir a propositos especificos necessita no entanto, que se obtenham dados locais para a avaliacao dos seus fatores (WISCHMEIER, SMITH e UHIAND 1953). O presente trabalho tem por objetivo a avaliacao da erosividade de chuva na regiao da Fazenda Ipanema, isto e, do fator R para ser aplicado na Equacao Universal de Perdas de Solo, como uma contribuicao para o desenvolvimento do projeto do CENEA, acima referido.
Palavras-Chave: | Brasil; Ipero; Sao Paulo.
Thesagro: | Cerrado; Erosão Hídrica.
Thesaurus Nal: | Brazil; water erosion.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (9977-1) - ADD - PL - -- - CRI4184 -  - CRI4184 - DIS