Data/hora: 24/06/2024 06:14:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	12/05/2005	
Data da última atualização: 	24/01/2023	
Autoria: 	GALVÍNCIO, J. D.	
Título: 	Balanço hídrico à superfície da bacia hidrográfica do açude Epitácio Pessoa utilizando informações digitais do terreno.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	2005.	
Páginas: 	153 f.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Recursos  Naturais) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciencia e Tecnologia, Campina Grande.	
Conteúdo: 	A crescente necessidade de racionalização do uso dos recursos hídricos; principalmente na região semi-árida do Nordeste do Brasil. que se caracteriza por longos períodos de estiagens e má distribuição espaço-temporal da precipitação; torna necessária a compreensão das interações existentes entre clima fisiografia e uso do solo. Diante da importância do adequado gerenciarnento dos recursos hídricos em especial da bacia hidrográfica do açude Epitácio Pessoa, este trabalho pretende examinar os impactos da variabilidade espaço temporal da precipitação, da profundidade do solo e da coberta vegetal na resposta do balanço hídrico à surpeficie da bacia em estudo. Adicionalmente, este estudo fornece uma base de dados digitais das características fisicas da bacia, que inclui informações da topografia, do comprimento de afluentes e subafluentes, da inclinação média, da direção do escoamento superficial da ordem dos rios, da área de drenagem direta, da área de drenagem à direita e a esquerda do rio, da área de drenagem a montante e da área de drenagem total. Pretende ainda, examinar a variação espaço-temporal da ocorrência do escoamento superficial no âmbito da bacia. Os principais passos no desenvolvimento deste trabalho foram: processamento dos dados, obtenção das características fisicas da bacia, estimativa da fração de cobertura vegetal e ajuste e aplicação do modelo de balanço hídrico. Para estimar valores de escoamento superficial nas seções transversais do rio Paraí'ba e do rio Taperoá, em Caraúbas e Poço de Pedras, respectivamente, o modelo supracitado baseia-se na identificação e quantificação dos principais processos hidrológicos e em sete cenários. No modelo considera-se como perda de água a interceptação na cobertura vegetal, a evaporação e a transpiração da vegetação. Como ferramentas auxiliares, utilizaram-se um programa, codificado em FORTRAN, denominado TOPAZ (Topography ParmetriZation), os "softwares"  ldrisi, Erdas, Microdem e Surfer. Utilizou-se ainda, imagem Landsat-TM 5, dados digitais de elevação do terreno, dados diários de precipitação. de evaporação e de vazão. O resultado obtido em forma de mapa digital caracteriza o terreno da bacia em inclinações suaves e a delimita em sub-bacias. Devido à baixa resolução dos dados de elevação do terreno o TOPAZ enxergou cerca de 92% da área da bacia. O primeiro cenário mostrou-se inadequado para responder à variabilidade sazonal do escoamento superficial. O quinto cenário foi o que melhor representou o padão de escoamento supedicial  para área a montante de Carnaúbas. Já para área a montante de Poço de Pedras, o sexto cenário foi o que mostrou melhores estimativas. De modo geral, o modelo responde muito bem à variabilidade do escoamento supedicial da bacia bidrográfica do açude Epitácio Pessoa apesar da grande variabilidade espaço-temporal da precipitação e da variabjlidade sazonal em anos de EI Nino e La Nina. O modelo aqui ajustado estima que cerca de 12% da precipitação é transformada em escoamento superficial. O coeficiente de Nash e o coeficiente de detenninação, em média, foram 0,89 e 92% respectivamente. Por fim, a falta de critérios técnicos mais robustos para construções de reservatórios de água no âmbito da bacia em estudo provocou mudanças no padrão do escoamento superficial a montante do posto pluviométrico de Boqueirão de Cabaceiras. Essas mudanças se traduzem em retardo e diminuição do escoomento superficial afluente ao açude Epitácio Pessoa. É urgente que haja um efetivo gerenciamento integrado dos recursos hídricos dessa bacia.	
Palavras-Chave: 	Escoomento superficial; Gerenciamento; Modelo digital de elevação; Recursos hídricos; Região Semi-Árida.	
Thesagro: 	Açude; Hidrometeorologia.	
Thesaurus Nal: 	Natural resources.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (31244-1) - ADD - TS - PP - 01/2005 -  - 2005.00001 - DIS