Data/hora: 05/06/2024 14:43:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	07/11/2023	
Data da última atualização: 	07/11/2023	
Autoria: 	VIGNA, G. de S.; BASTOS, J. A.; WOJCIECKOWSKI, F. O.; MARQUES, R. M.; GAMBETTA, R.	
Afiliação: 	GABRIEL DE SZECHY VIGNA, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; JHENIFER ALINE BASTOS, EMBRAPA AGROENERGIA; FELIPE ORCELLI WOJCIECKOWSKI, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; RAFAEL MOREIRA MARQUES, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; ROSSANO GAMBETTA, CNPAE.	
Título: 	Desenvolvimento de biodigestor automatizado para produção de inóculo.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 7., 2023, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2023. p. 98-102.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A manutenção de uma fonte estável de inóculo é imprescindível para a obtenção de resultados experimentais reprodutíveis e confiáveis no desenvolvimento de pesquisas relacionadas com o processo de biodigestão, principalmente em razão do grande tempo necessário, medido em semanas, para o desenvolvimento e a estabilização dos microrganismos que fazem conversão da matéria orgânica em biogás. Dessa forma, faz&#8209;se necessária a utilização de um biodigestor onde seja possível estabelecer um estado estacionário dos microrganismos presentes no reator, e que eles estejam em condições de se desenvolver assim que inoculados em outros frascos ou bioreatores. O presente trabalho trata da montagem de um biodigestor com controle de temperatura e agitação, e medição do biogás produzido, visando à produção estável de inóculo.	
Palavras-Chave: 	Controle de processo; Produção de inóculo.	
Thesagro: 	Biodigestor; Biogás.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1157956/1/Desenvolvimento-de-biodigestor.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (4234-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS