Data/hora: 23/06/2024 06:49:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	08/02/2018	
Data da última atualização: 	09/02/2018	
Autoria: 	SCANAVACA JUNIOR, L.; GARCIA, J. N.	
Afiliação: 	LAERTE SCANAVACA JUNIOR, CNPMA; J. N. GARCIA.	
Título: 	Densidade básica da madeira de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO CIENTÍFICO DOS PÓS-GRADUANDOS DO CENA, 10., 2017, Piracicaba. Novos tempos na pesquisa: transformação, liderança e inovação: resumos... Piracicaba, SP: CENA/USP, 2017.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A densidade básica da madeira é uma característica importante porque reflete o desempenho silvicultural e tecnológico da espécie. Espécies de rápido crescimento normalmente estão em regiões tropicais, consomem muita luz e água e em função disso devem possuir bastante espaço vazio, isto é, baixa densidade básica (bastante espaços vazios ou vasos parenquimáticos). Por outro lado, espécies densas são mais valorizadas no mercado madeireiro porque crescem mais lentamente, as tensões de crescimento são baixas ou não existem e o coeficiente anisotrópico é baixo (< 1,5). A densidade é uma característica quantitativa que varia com o ambiente e com o genótipo. Os principais fatores ambientais que à influenciam são o ritmo de crescimento, isto é, luminosidade, disponibilidade hídrica, temperatura, fertilidade do solo e espaçamento e manejo. A taxa média de crescimento do E. grandis no Brasil está entre 40 e 50 m-3.ha-1.ano-1 enquanto que para espécies da Amazônia está entre 2 a 4 m-3.ha-1.ano-1, em função disso, menos de 1% da área plantada com florestas no Brasil suprem 30% do mercado madeireiro. Nas características genéticas, os principais fatores estão relacionados com a características anatômicas, isto é, a combinação e o arranjo das células, que variam com o tempo, deste modo, a medida que a planta cresce ou envelhece, aumentam os comprimentos e as espessuras das fibras e diminui a diâmetro do lúmen, aumentando a densidade da madeira. A madeira maciça pode ser empregada em diversas atividades em função de sua resistência. A resistência da madeira ou as propriedades físico-mecânicas da madeira estão relacionadas com sua densidade, que é uma propriedade de determinação fácil e de baixo custo. O Eucalyptus é o gênero mais plantado no mundo porque é de rápido crescimento e se adapta aos mais diferentes tipos de solos e clima, no Brasil são mais de 5,5 milhões de ha. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver modelos matemáticos estatísticos que permitam prever a densidade básica em função da idade da árvore e vice versa, e com isso prever ou indicar onde esta espécie pode ser utilizada (madeira maciça para marcenaria ou carpintaria), isto é, valorizar o gênero que apresenta uma boa disponibilidade de madeira pouco valorizada. Os dados foram tabulados em função da espécies, procedência, idade, Latitude e densidade básica. O tratamento e análise dos dados foi feito por meio do software SAS 9.3. Foram analisados mais 500 trabalhos publicados em revistas especializadas e respeitáveis, das mais variadas espécies do gênero Eucalyptus, e com idades variando desde um até 34 anos (metadados). Esta analise nos permite concluir que para o E. grandis a densidade básica aumenta com a idade (Db = - 26,06427 + 69,3414db (R2 = 0,9189) (P < 0,0001); a latitude exerce baixa influência na densidade (R2 = 0,0526) (P = 0,0002); no sentido radial a densidade aumenta da medula para casca; no sentido longitudinal (altura da árvore) foram detectados seis modelos de variação e que parece sofrer maior influencia ambiental.	
Palavras-Chave: 	Anatomia da madeira; Componentes da madeira; Genética quantitativa; Herdabilidade.	
Thesagro: 	Madeira.	
Categoria do assunto: 	S Ciências Biológicas	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/172480/1/RA-ScanavacaJrL-X-SCPG-Cena-2017-poster.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (16024-1) - UPC - RA - DD -  -  - Laerte - DIS