Data/hora: 23/06/2024 14:27:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	01/06/2009	
Data da última atualização: 	30/11/2010	
Autoria: 	LUZ, J. da; ROSOT, M. A. D.; ROSOT, N. C.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; GARRASTAZU, M. C.	
Afiliação: 	JULIANA DA LUZ, UFPR, CNPF; MARIA AUGUSTA DOETZER ROSOT, CNPF; NELSON CARLOS ROSOT, UFPR; YEDA MARIA MALHEIROS DE OLIVEIRA, CNPF; MARILICE CORDEIRO GARRASTAZU, CNPF.	
Título: 	Técnicas de fusão aplicadas a imagens do satélite ALOS.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO. 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 2009.	
Páginas: 	p. 6959-6965.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho as técnicas de fusão envolveram uma imagem pancromática de alta resolução espacial com uma imagem ultiespectral com menor resolução espacial, provenientes do satélite ALOS (Advanced Land Observing Satellite). Deste modo, a resolução espectral pôde ser preservada, enquanto a melhor resolução é incorporada com o intuito de captar o conteúdo de informação das imagens com muito mais detalhes (SCHNEIDER et al., 2003). O presente estudo integra a fase de preparação dessas imagens, visando a discriminação e classificação da vegetação de uma reserva florestal localizada no município de Caçador (Santa Catarina, Brasil) e também para a classificação de uso do solo do seu entorno.	
Palavras-Chave: 	ALOS AVNIR-2; ALOS PRISM; Fusão de imagens; Processamento de imagens.	
Thesagro: 	Sensoriamento remoto.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (13048-1) - ADD - PL - DV -  -  - 2009.00001 - DIS