Data/hora: 25/06/2024 06:35:25

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | BOLLER, W.; GAZOLO, O.; SEVERO, J. L.; BEBER, D. C.; SOUILLJEE, E.
Título: | Avaliacao de efeitos de mecanismos dosadores de semeadoras sobre danos mecanicos e fisiologicos em sementes de soja (glycine max (L.) Merrill).
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 1180-1194
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi conduzido avaliando-se os percentuais de sementes quebradas e o vigor, em laboratorio e percentual de emergencia e indice de velocidade de emergencia no campo. Comparou-se tres mecanismos dosadores, submetidos a duas velocidade e uma testemunha. O dosador de rotor acanalado foi ensaiado com a placa de ajuste na posicao intermediaria e na maior abertura, o dosador de discos perfurados horizontais, com disco de ferro fundido e disco de nylon e no mecanismo de copo dosador nao houve variacoes nos ajustes. As velocidades foram 6,0 e 9,0 km/h. O delineamento experimental foi complemente casualizado, com 04 repeticoes. A analise da variancia dos resultados indicou diferencas significativas entre tratamentos, nos parametros quebra de sementes e vigor,enquanto que para a percentagem de emergencia a campo e para o indice de velocidade de emergencia as diferencas nao foram significativas ao nivel 0,05 de probabilidade. O fator velocidade influiu significativamente sobre o percentual de sementes quebradas.
Palavras-Chave: | Mecanismos dosadores; Semeadoras; Velocidade emergencia.
Thesagro: | Dano Mecânico; Emergência; Soja.
Thesaurus Nal: | vigor.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (959-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS