Data/hora: 07/06/2024 13:58:41

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 27/06/2019
Data da última atualização: | 28/10/2019
Autoria: | GIL, A. P.; PADOVANI, C. R.; COELHO, A. L. N.
Afiliação: | ANDRESSA PADOVANI GIL, UFES; CARLOS ROBERTO PADOVANI, CPAP; ANDRÉ LUIZ NASCENTES COELHO, UFES.
Título: | Comparação entre NDWI e MNDWI para o mapeamento de áreas inundadas no Pantanal do Taquari.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 19., 2019, Santos. Anais... São José dos Campos: INPE, 2019.
Páginas: | Não paginado.
ISBN: | 978-85-17-00097-3
Idioma: | Português
Conteúdo: | O Índice da Diferença Normalizada da Água (NDWI) e sua versão modificada (MNDWI) foram desenvolvidos para realçar e delinear automaticamente corpos d'água em imagens de satélite. Ambos foram aplicados para a delimitação da área inundável do pantanal do rio Taquari, cujos valores de pixels correspondentes à água foram os mesmos nos dois índices gerados: de 0,003921569 a 1. A maioria dos pixels de água são os de menor valor, do mais baixo até um limite que variou para cada índice: no NDWI, o valor foi até 0,128431373; e no MNDWI, o valor foi até 0,284068628. O MNDWI produziu melhores resultados do que a versão original, possibilitando um mapeamento mais adequado dos corpos d'água inundados na planície pantaneira.
Palavras-Chave: | Rio Taquari; Taquari river.
Thesagro: | Inundação; Rio; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal: | Floods; Pantanal; Remote sensing; River water.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198878/1/galoa-proceedings-SBSR-2019-96525-COMPARACAO-ENTRE-NDWI-E-MNDWI.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (60392-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS