Data/hora: 12/06/2024 12:16:59

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | GIULIANO, A. D.; LOMBARDI NETO, F.; CRESTANA, S.
Afiliação: | USP-EESC-CRHEA; IAC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Monitoramento e simulação do movimento de um soluto orgânico em três diferentes solos: resultados finais.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.
Páginas: | p. 223-230.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A necessidade de se prever o destino de produtos quimcos nos recursos naturais, especificamente no solo e na agua, tem levado muitos pesquisadores a conceberam e utilizarem modelos de simulacao do movimento de solutos. Neste trabalho utilizou-se o modelo deterministico LEACHMP (Leaching Estimation and Chemistry Model - Pesticide) para simular o movimento de solutos no solo. O modelo foi calibrado para as condicoes edafo-ambientais brasileiras, adaptando-se parametros, visto que o mesmo nao foi originalmente desenvolvimento para estas condicoes. Para os experimentos realizados foram utilizados nove lisimetros, expostos a algumas condicoes ambientais controladas, constituidos de blocos de solo envolvidos por caixas apropriadas. Foram divididos em conjunto de tres, tendo cada conjunto, lisimetros de um metro de diametro por 45,90 e 180 cm de profundidade. Cada um dos conjuntos continha um solo diferente do Estado de Sao Paulo: Pindorama, Monte Alegre do Sul e Ribeirao preto. Para a caracterizacao do potencial de agua do solo em funcao da umidade foram coletadas amostras dos tres solos, utilizando-se cilindros, que foram introduzidos longitudinalmente nas profundidades deseiadas. O monitoramento do potencial de agua no solo foifeito atraves de dois tensiometros instalados em cada lisimetro estudado. A partir dos obtidos, foi obtida a curva de potencial matriial em funcao do tempo, para cada solo...
Palavras-Chave: | Modelagem; Monitoramento; Soluto organico.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5562-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00084 -  - 1996.00084 - DIS