Data/hora: 17/06/2024 08:03:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	29/09/2011	
Data da última atualização: 	16/02/2018	
Autoria: 	GOMES, M. T. de M. S.; EÇA, K. S.; VIOTTO, L. A.	
Afiliação: 	Maria Thereza de Moraes Santos Gomes, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia de Alimentos; Kaliana Sitonio Eça, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia de Alimentos; Luiz Antonio Viotto, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia de Alimentos.	
Título: 	Concentração da vinhaça por microfiltração seguida de nanofiltração com membranas.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 6, p. 633-638, jun. 2011	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Vinasse concentration by microfiltration followed by nanofiltration with membrane.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração da vinhaça por meio da microfiltração (MF) seguida de nanofiltração (NF). Os experimentos foram conduzidos em laboratório, a 60ºC e 500 rpm, com uso de vinhaça com 2,8% de sólidos totais (ST), para avaliação da influência da pressão no fluxo de permeado e na retenção de ST. A pressão variou de 1,0 a 3,4 bar, para MF, e de 15 a 35 bar, para NF. Utilizou-se membrana de celulose, com massa molecular de corte de 100 kDa, para MF, e membrana de poliestersulfona (PES), de 300, 500 e 1.000 Da, para NF. A MF realizada a 1,8 bar foi selecionada, por ter apresentado bom fluxo e menor consumo de energia, e o permeado obtido foi submetido à NF. A NF apresentou retenções de ST de 47?75%, e o fluxo mais elevado foi obtido com a PES 1.000 Da, a 35 bar. O concentrado final apresenta 4% de ST e é considerado adequado para uso em solo, em termos de demanda química de oxigênio e de teores de ST.	
Palavras-Chave: 	Cellulose membrane; Fluxo de permeado; Membrana de celulose; Membrana de poliestersulfona; Permeate flux; Polyethersulfone membrane; Retenção de sólido total; Total solids retention.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/42633/1/46n06a09.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (51609-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS