Data/hora: 22/06/2024 07:07:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	01/10/2001	
Data da última atualização: 	21/10/2015	
Autoria: 	GOMIDE, R. L.	
Afiliação: 	REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS.	
Título: 	Importância da automação nos sistemas agrícolas irrigados, visando a irrigação inteligente e a agricultura de precisão.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: MATSURA, E. E.; JAVAREZ JUNIOR, A.; GOMES, E. P.; SOUZA, C. F. (Ed.). Aplicação da técnica de TDR na agricultura. Campinas: UNICAMP: FEAGRI, 2001. p. 1-36	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os sistemas agricolas irrigados tem sido os principais focos de interesse no que concerne o controle e a sistematizacao de coleta e uso de dados e informacoes, visando o melhor gerenciamento dos mesmos. Para isso e inevitavel a utilizacao de tecnologia envolvendo a instrumentacao e automacao. As tecnicas de sensoriamento remoto, fotografias aereas e imagens de satelites vem sendo bastante empregadas nas areas irrigadas para planejamento agricola, mapeamento de solos, manejo e operacao de diferentes sistemas agricolas e previsao de safras. O objetivo principal deste gerenciamento e a correta programacao da irrigacao, onde se busca o fornecimento de uma quantidade adequada de agua as plantas para prevenir o estresse hidrico que pode afetar, tanto em quantidade como em qualidade, a producao das culturas. Essa quantidade de agua requerida em cada irrigacao e o momento da aplicacao dessa agua sao parametros governados pelas condicoes climaticas local, tipo de cultura e seu estadio de crescimento, profundidade efetiva do sistema radicular e disponibilidade de agua do solo. A irrigacao inteligente requer, obrigatoriamente, o registro de dados obtidos em campo de forma automatica num sistema conhecido como "loop" fechado, envolvendo o uso de tecnicas de microprocessamento, dispositivos eletronicos, sensores e atuadores. Uma vez que a determinacao da quantidade de agua necessaria em uma irrigacao, de forma precisa e acurada, esta diretamente relacionada ao continuo solo-planta-atmosfera, necessario se faz o uso de sensores para medicoes, em tempo real, de atributos ligados ao solo, planta e atmosfera. Esses sensores sao imprescindiveis na automacao dos sistemas agricolas irrigados e, consequentemente na irrigacao inteligente, porque geram os sinais e os dados que serao usados na determinacao da necessidade hidrica das culturas e no estabelecimento de estrategias de manejo de irrigacao, visando otimizar e racionalizar a utilizacao da agua e da energia, assegurando melhoria de produtividade das culturas, lucratividade e competitividade dos produtos. No caso de investigacoes relacionadas a variacao espacial e temporal de atributos de sistemas de producao irrigados, as medicoes automaticas requerem registros georreferenciados de elementos ambientais do sistema solo, agua, planta e atmosfera. Alem da conducao de pesquisas que visem o aprimoramento dos sistemas agricolas irrigados, e tambem fundamental que os resultados obtidos sejam disponibilizados para uso em pesquisa, assistencia tecnica, produtores, iniciativa privada, etc. Dentro dessa otica, a elaboracao de bancos de dados bem estruturados e de facil acesso e tao importante quanto a obtencao desses dados. A automacao de sistemas agricolas irrigados, visando a irrigacao inteligente e a agricultura de precisao, e ainda incipiente no Brasil. Esse tema e apresentado e discutido aqui, abordando pontos tais como o uso de tecnicas de microprocessamento, microeletronica, sensores e atuadores, sensoriamento remoto, geoprocessamento, valvulas solenoides, etc, com o intuito de reverter este quadro e de apresentar e discutir as opcoes de automacao para o controle, a aquisicao, a transferencia e o armazenamento de dados envolvidos nas medicoes atributos dos sistemas de producao irrigados. O mais atrativo e que a automacao e uma ferramenta que vai auxiliar o processo de tomada de decisao desses sistemas na programacao das irrigacoes em condicoes de campo, visando um melhor gerenciamento das areas irrigadas principalmente no que concerne a questao de variabilidade espacial e temporal, uma vez que os sensores facilitam a aquisicao e o processamento automatico dos dados, estimulando o uso de microcomputadores, de tecnicas de inteligencia artificial e de softwares no controle de todos os processos. Com isso e possivel uma maior precisao na aplicacao de quantidades reais de agua para as plantas e uma maior eficiencia de uso de agua, assegurando a sustentabilidade dos sistemas agricolas irrigados e a preservacao do meio ambiente.	
Palavras-Chave: 	Farming agriculture.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão; Automação; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	automation; irrigation; precision agriculture.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (13352-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS