Data/hora: 10/06/2024 10:09:06

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/06/2015
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | ALVES, M. C. de S.; SANTIAGO, L. F. F.; GONÇALVES, M. T. T.; VALARELLI, I. De D.; VARASQUIM, F. M. F. de A.
Título: | Effects of belt speed, pressure and grit size on the sanding of Pinus elliottii wood.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 21, n. 1, p. 45-50, 2015.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Neste trabalho, objetivou-se observar o efeito dos fatores de entrada (velocidade, pressão e granulometrias de lixa) sobre as variáveis de saída (temperatura e rugosidade) no processo de lixamento plano do Pinus elliottii, processados paralelo às fibras. Foram utilizadas três velocidades, três pressões, quatro granulometrias de lixa com seis repetições para cada combinação, totalizando 216 tratamentos. O experimento foi planejado para um delineamento em blocos completamente aleatorizados (DBC). Os resultados foram analisados por meio de uma análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%. Para a temperatura, observou-se que somente a granulometria de lixa teve uma influência significativa no aquecimento do sistema. Da mesma forma, a apenas a granulometria de lixa influenciou significativamente na rugosidade. Não foi observada interação entre os fatores pressão e velocidade para todos os resultados analisados.
Palavras-Chave: | Qualidade superficial; Rugosidade.
Thesagro: | Temperatura.
Thesaurus Nal: | surface quality; surface roughness; temperature.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53704-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS