Data/hora: 21/06/2024 02:02:29

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 26/01/2005
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | MORENO, R. M. B.; GONÇALVES, P. DE S.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Avaliação da borracha natural de quatro clones de seringueira utilizando a técnica de análise térmica dinâmico-mecânica.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS DOS MATERIAIS, 16. Porto Alegre, 2004. Anais... Porto Alegre, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho é um estudo da variação das propriedades dinâmico-mecânicas da borracha natural crua de quatro clones de seringueira amplamente difundidos no Estado de São Paulo (GT 1, PB 235, IAN 873 e RRIM 600). As borrachas destes foram obtidas dos láctices coletados nas datas de 27/01, 10/02, 24/02, 09/03, 23/03, 06/04/00 na Estação Experimental de Votuporanga/SP. O equipamento utilizado para a obtenção dos resultados de análise térmica dinâmico-mecânica (DMTA) foi o NETZSCH DMA242C com interface TASC 414/3A e controlador 242.
Palavras-Chave: | Borracha natural; DMTA.
Thesagro: | Seringueira.
Thesaurus Nal: | clones.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8624-1) - UMT - SP - -- - PROCI-04.00107 -  - 2004.00107 - DIS