Data/hora: 24/06/2024 12:57:21

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 08/12/2010
Data da última atualização: | 11/02/2011
Autoria: | LASSO, P. R. O.; GUANOR, J. R. do; CARDOSO, R. D.; BERNARDI, A. C. de C.; VAZ, C. M. P.; OLIVEIRA, C. R. de; BACCHI, O. O. S.
Afiliação: | PAULO RENATO ORLANDI LASSO, CNPDIA; JOSE RENATO DO GUANOR, UNICEP/SÃO CARLOS, SP; RODRIGO DONIZETI CARDOSO, UNICASTELO/DESCALVADO; ALBERTO CARLOS DE CAMPOS BERNARDI, CPPSE; CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPDIA; OSNY OLIVEIRA SANTOS BACCHI, CENA/PIRACICABA.
Título: | Utililização de resíduos de construção e de demolição reciclados (rcd-r) como condicionadores de solo.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP DA REDE AGRORECICLA CARACTERIZAÇÃO, APROVEITAMENTO E GERAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIAIS E URBANOS, 2010, São Carlos, SP. Anais... São Carlos; Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2010.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os resíduos de construção civil e demolição (RCD) são graves problemas ambientais, pois representam mais de 50% do resíduo sólido gerado nos médios e grandes centros urbanos. Por outro lado, solos arenosos são encontrados em quase todo o território nacional e apresentam baixa capacidade de retenção de água e grandes perdas de nutrientes por percolação que proporcionam baixas produtividades agrícolas. Este estudo teve o objetivo de avaliar a viabilidade da utilização do RCD-R classe A de origem cerâmica (chamote) como condicionador para melhoria da capacidade de retenção de água do solo. Os resultados obtidos sugerem que este RCD-R tem potencial para ser utilizado como condicionador de solos.
Palavras-Chave: | Capacidade de retenção de água; Chamote; Demolição reciclados; RCD-R; Resíduo de construção.
Thesagro: | Reciclagem.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23978/1/Paulo-Lasso-Resumo-2-2.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (19779-1) - UPC - AA - PP - PROCI-2010.00185 - LAS - 2010.00185 - DIS