Data/hora: 20/06/2024 06:48:55

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 12/07/2007
Data da última atualização: | 19/07/2011
Autoria: | FONSÊCA, M. H. P.; GUERRA, H. O. C.; LACERDA, C. D. de; BARRETO, A. N.
Afiliação: | Marcos H. P. Fonseca; Hugo O. Guerra, UAEAG/UFCG; Rogério D. de Lacerda, UAEAG/UFCG; Aurelir Nobre Barreto, Embrapa Algodão.
Título: | Uso de propriedades físico-hídricas do solo na identificação de camadas adensadas nos Tabuleiros Costeiros, Sergipe.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.11, n.4, p.368-373, jul./ago. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A presença de camadas subsuperficiais no solo fortemente adensdas, afeta a infiltração e o movimento de água dificultando o manejo de água durante a irrigação. Visando identificar e caracterizar essas camadas coesas nos tabuleiros do Platô de Neopolis de Sergipe se determinaram e se utilizaram as propriedades físico-hídricas do solo densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar. A condutividade capilar foi determinada através do método do perfil instantâneo empregando-seo modelo de Libardi. Os atributos físicos determinados (densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar) mostraram-se adequados à identificação e caracterização do caráter coeso da camada quando presente no perfil do solo.
Palavras-Chave: | Adensamento; Condutividade capilar.
Thesagro: | Irrigação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/37924/1/v11n04a04.pdf
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)

Exemplares:

CNPA - (18802-1) - UMT - AP - -- -  -  -  - DIS
CPATC - (22210-1) - ADM - AP - DD -  -  -  - DIS