Data/hora: 16/06/2024 17:28:14

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 11/02/1999
Data da última atualização: | 20/06/2018
Autoria: | FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.; HEINEMANN, A. B.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA.
Título: | Influencia da relacao entre os diametros dos locais no desempenho de injetores tipo Venturi.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 17, n. 4, p. 15-24, jun. 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um experimento foi instalado no Laboratorio de Hidraulica da ESALQ-USP para avaliar a influencia da relacao entre os diametros dos bocais no desempenho de injetores tipo Venturi. Trabalhou-se com um injetor sem camara de mistura e com tres injetores de relacao entre os diametros dos bocais 0,509; 0,723 e 0,932 fabricados em PVC e operando com diferentes vazoes motrizes e pressoes de servico. Os resultados comprovaram que essas relacoes influiram no desempenho desse tipo de injetor, principalmente no que diz respeito as vazoes succionadas e nos rendimentos. A velocidade do fluido motriz no interior da camara de mistura foi o parametro que diretamente interferiu no aumento das vazoes succionadas e nos rendimentos com o injetor de menor relacao. Os rendimentos com o injetor sem camara de mistura variaram de 0,57 a 6,86% e para os demais injetores teve-se uma sequencia de 0,21 a 46,41%; 5,15 a 33,72% e de 6,50 a 24, 96%, respectivamente.
Palavras-Chave: | Injetor Venturi; Quimigacao; Venturi injectors.
Thesagro: | Fertirrigação.
Thesaurus Nal: | chemigation; fertigation.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178785/1/Engenharia-Agricola-v.-17-n.-4-p-15-24-1998.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7164-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS