Data/hora: 23/06/2024 19:21:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	01/06/2009	
Data da última atualização: 	30/11/2010	
Autoria: 	HOFF, R.; DUCATI, J. R.; BERGMANN, M.	
Afiliação: 	ROSEMARY HOFF, CNPUV; JORGE RICARDO DUCATI, UFRGS; MAGDA BERGMANN, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.	
Título: 	Comparação de dados de modelo digital de elevação - MDE: ASTER e SRTM por processamento digital de imagem para identificação de terroir vitivinícola na Folha Encruzilhada do Sul, RS, Brasil.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO. 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 2009.	
Páginas: 	p. 215-222.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A metodologia adotada neste trabalho aplicou técnicas de PDI sobre imagens Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, ASTER (2008) para gerar modelo de altimetria e a partir disto, obter feições geomorfológicas, como altimetria, declividade e exposição solar, gerando produtos derivados de cruzamentos destes atributos. Simultaneamente foram aplicadas técnicas semelhantes aos dados Shuttle Radar Topography Mission, SRTM (2008), a fim de compara-los com dados ASTER para de identificar os melhores produtos em escala regional e local. No SIG a análise estatística destas informações levou a indicação de áreas que reúnem atributos adequados a produção vitícola para vinhos finos.	
Palavras-Chave: 	ASTER; Modelo digital de elevação; SIG; SRTM; Terroir vitivinícola.	
Thesagro: 	Sensoriamento remoto.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (13071-1) - ADD - PL - DV -  -  - 2009.00001 - DIS