Data/hora: 21/06/2024 10:21:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	05/05/2004	
Data da última atualização: 	05/05/2004	
Autoria: 	ARAÚJO JÚNIOR, G. J. L. D. de.	
Título: 	Aplicação dos modelos EUPS e MEUPS na bacia do Ribeirão Bonito (SP) através de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	2003.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Série: 	(INPE-10095-TDI/892).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2003.	
Conteúdo: 	O presente trabalho foi desenvolvido visando demonstrar a de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento em dois modelos predictivos de erosão do solo EUPS ? Wischmeier e Smith, 1978 e MEUPS ? Williams, 1975). A área de estudo localiza-se nas proximidades do reservatório de Barra Bonita, Santa Maria da Serra, SP. De acordo com a lógica de cada modelo, diversos parâmetros de entrada foram integrados em um Sistema de Informações Geográficas (SIG/INPE). Uma imagem TM/LANDSAT foi corrigida, realçada e interpretada, fornecendo o parâmetro uso e ocupação do solo
para o ano de 1994. O parâmetro solo foi levantado em campo. O parâmetro fator topográfico foi gerado através de utilização de cartas topográficas. Como saída dos modelos foram obtidos: os potenciais de erosão (PE), o potencial natural de erosão
(PNE), o aporte de sedimentos (Y) e os índices de criticidade (IC), para os cenários de 1988 e 1994. Analisando os dois cenários, 1988 e 1994, através da comparação entre resultados (PE, PNE, Y e IC), foi verificado que em 1994 há uma maior expectativa de degradação do solo do que em 1988. Isto é devido principalmente à ocorrência de atividade antrópica mais intensa. A utilização de um SIG como suporte aos modelos e, de
técnicas de sensoriamento remoto para fornecer parâmetros de entrada, mostrou-se uma solução operacionalmente eficiente. 	
Palavras-Chave: 	Equação Universal de Perda de Solo (USLE); Equação Universal de Perda de Solo modificada (MUSLE); Geoprocessamento.	
Thesagro: 	Microbacia; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (21339-1) - ADP - TS - -- - T 19/03 -  - 04.00062 - DIS