Data/hora: 13/06/2024 04:25:55

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 26/11/2013
Data da última atualização: | 26/11/2013
Autoria: | ARIEDI JUNIOR, V. R.; MIRANDA, J. R.
Afiliação: | VAGNER ROBERTO ARIEDI JUNIOR, UFSCAR; JOSE ROBERTO MIRANDA, CNPM.
Título: | Combustão do bagaço da cana-de-açúcar, autossuficiência energética e carbono neutro.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP AGROENERGIA, 7., 2013, Ribeirão Preto, SP. Anais... Ribeirão Preto: Apta, 2013.
Páginas: | 6 p.
ISBN: | 978-85-85564-27-8
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou trazer um resumo do modelo de produção de energia a partir da combustão do bagaço da cana e autossuficiência energética na Usina São Francisco. Foi utilizada ampla revisão bibliográfica e análise de material documental. Os resultados do modelo de cogeração de energia adotado foram positivos. As caldeiras produzem vapor, convertido nas energias térmica, mecânica e elétrica que atende às necessidades de energia elétrica da Usina. Em junho de 1987, a Usina São Francisco, pela primeira vez no Brasil, comercializou um pequeno excedente de energia elétrica junto à rede de distribuição local, inaugurando o fornecimento à população de energia oriunda do bagaço de cana. A expansão do modelo de cogeração para outras usinas poderia atenuar o risco de blecaute do fornecimento de energia elétrica na região Nordeste do Estado de São Paulo no período de estiagem, quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas é baixo. Além dessa vantagem estratégica, o sistema de cogeração de energia elétrica a partir da combustão do bagaço da cana é neutro em emissão de gases do efeito estufa, em oposição à geração de energia em termelétricas movidas por combustíveis fósseis, altamente emissoras.
Palavras-Chave: | Cogeração de energia; Sustentabilidade; Termoeletricidade.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/93215/1/ResumoAgroenergia-2013-003.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (3685-1) - UPC - AA - DD - 13/087 - AA - 2013.087 - DIS