Data/hora: 22/06/2024 01:12:29

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 06/12/2012
Data da última atualização: | 06/12/2012
Autoria: | JACOB JUNIOR, G. R.; GUIMARAES, C. M.; NARCISO, M. G.; PEREIRA, R. de C.; LOPES JUNIOR, S.
Afiliação: | GUILHERME RODRIGUES JACOB JUNIOR, estagiário CNPAF; CLEBER MORAIS GUIMARAES, CNPAF; MARCELO GONCALVES NARCISO, CNPAF; RUBENS DE CASTRO PEREIRA, CNPAF; SERGIO LOPES JUNIOR, CNPAF.
Título: | Funcionalidades e evolução do sistema embarcado SITIS IO.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 6., 2012, Santo Antônio de Goiás. Resumos apresentados. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2012.
Páginas: | p. 39.
Série: | (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 275).
Idioma: | Português
Conteúdo: | confiabilidade dos dados obtidos na fenotipagem complementar conduzida em condições de casa de vegetação, utilizando métodos manuais para a aplicação de tratamentos e monitoração de experimentos, diminui conforme o número de colunas de solo a serem acompanhadas aumenta. Para solucionar este problema, o sistema SITIS está sendo desenvolvido para automatizar os processos de irrigação e monitoramento dos experimentos, com os seguintes módulos: SITIS Web, SITIS Controle e SITIS IO. O módulo SITIS IO atua diretamente em contato com as colunas de solo e suas funcionalidades são: a leitura dos sensores de umidade; a leitura da massa da coluna; o controle da irrigação; e o envio das informações coletadas da coluna de solo para o SITIS Controle. O SITIS IO é composto por um software embarcado e por um hardware especializado.
Palavras-Chave: | Fenotipagem; Monitoração de experimento; Sistema SITIS.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/71631/1/39.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (31731-1) - UPC - RA - DD - 2012.087 -  - 2012.087 - DIS