Data/hora: 23/09/2024 10:45:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	26/05/1993	
Data da última atualização: 	26/05/1993	
Autoria: 	JANKOWSKY, I. P.	
Título: 	Qualidade de laminas de Pinus strobus (Martinez) var. chiapensis obtidas por desenrolamento	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	IPEF, Piracicaba, n.16, p.50-59, 1978	
ISSN: 	0100-4557	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a qualidade das laminas de P. strobus var. chiapensis obtidas por desenrolamento. Foram produzidas laminas com espessura nominal de 3,00mm efetuando-se tres diferentes regulagens no torno desenrolador. A qualidade foi aferida atraves da rugosidade, da uniformidade na espessura, e das fendas de laminacao. Foi testada tambem a resistencia da linha de colagem em paineis compensados, manufaturados com resina a base de ureia-formaldeido.	
Palavras-Chave: 	Veneers.	
Thesagro: 	Laminado; Pinus Strobus.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (8633-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS