Data/hora: 17/06/2024 08:19:42

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 25/01/2011
Data da última atualização: | 20/06/2017
Autoria: | JORDAN, R. A.; CORTEZ, L. A. B.; MESA PEREZ, J. M.; MESA, H. R. M.; ROCHA, J. D.
Afiliação: | RODRIGO APARECIDO JORDAN, FCA/UFGD; LUIS AUGUSTO BARBOSA CORTEZ, UNICAMP; JUAN MIGUEL MESA PEREZ, BIOWARE; HENRY R. MARI MESA, BIOWARE; JOSE DILCIO ROCHA, CNPAE.
Título: | Operacionalização de uma planta de pirólise rápida de biomassa com reator de leito fluidizado.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v. 18, n. 6, p. 472-479, nov./dez. 2010.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho são discutidos os principais problemas encontrados durante a operação da planta piloto de pirólise rápida de biomassa, pertencente à Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Brasil. Essa planta foi ajustada para a produção de bio-óleo, a partir de resíduos de biomassa de pequeno tamanho. Durante os testes, os principais problemas identificados foram: escoamento de vapores da pirólise pelo sistema de alimentação de biomassa; travamento da rosca de alimentação de biomassa; segregação da biomassa no leito; sinterização do material inerte; acúmulo de biomassa e de carvão vegetal dentro do reator; dificuldade para o aquecimento do inerte e baixa eficiência de recuperação de bio-óleo. Os resultados dos testes exploratórios permitiram definir condições operacionais para possibilitar o trabalho estável do reator, aumentar o conhecimento sobre os fenômenos que ocorrem durante a pirólise rápida em leito fluidizado, além do estabelecimento de faixas operacionais para vários fatores independentes, visando a futuros trabalhos de otimização experimental.
Palavras-Chave: | Bio-óleo; Resíduos de biomassa.
Thesagro: | Aquecimento; Bioenergia; Carvão Vegetal; Segregação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/25885/1/Id-1101-B-3.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (1101-1) - UPC - AP - PP - SP00167 -  - 00167 - DIS