Data/hora: 24/09/2024 14:33:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	23/09/1993	
Data da última atualização: 	23/09/1993	
Autoria: 	ARRUDA, F. B.; JORGE, J. A.	
Afiliação: 	IAC. Campinas, SP.	
Título: 	Intensidade de aplicacao de agua baseada na infiltracao de solos paulistas.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO, 23., 1991, Porto Alegre. Programa e resumos. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1991.	
Páginas: 	p.130	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A aplicacao de agua por irrigacao nao deve exceder a taxa de infiltracao do solo. Para tanto, em projetos de irrigacao comumente determina-se a infiltracao em funcao do tempo de aplicacao da agua pelo infiltometro de duplo cilindro. Resultados similares foram obtidos para os principais solos agricolas de Sao Paulo, porem apresentados em funcao da lamina infiltrada. Somente alguns solos apresentaram limitacoes de infiltracao quando as laminas de irrigacao eram pesadas ou excepcionalmente de longa duracao. Sao tambem discutidas as limitacoes da utilizacao dos dados para sistemas de irrigacao por aspersao.	
Palavras-Chave: 	Aplicacao; Guaira; Intensidade; Sao Paulo; SP.	
Thesagro: 	Água; Infiltração; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (1513-1) - ADD - PL - -- -  -  -  - DIS