Data/hora: 08/06/2024 17:49:54

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | JORGE, L. A. C.; RESENDE, P. C. S.; POSADAS, D. A.; FREITAS JUNIOR, E.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; UNESP-Campus de Botucatu; Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CPAC.
Título: | Comparação de técnicas de análise de imagens digitais na determinação do comprimento de raízes.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA: PEQUENA PROPRIEDADE X DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, 10., jul. 1994, Florianopolis, SC. Resumos... Florianopolis: Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo, 1994.
Páginas: | p.314-315.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.102.
Conteúdo: | E apresentada uma comparacao entre o metodo de quantificacao visual atraves do numero de interseccoes numa grade, tradicionalmente usado, e diferentes tecnicas de analise de imagenm para a determinacao do comprimento de raizes. Foram utilizadas 30 amostras de raizes de feijoeiro, no seu primeiro estagio de desenvolvimento, com 10 dias. As raizes foram bem lavadas e armazenadas em agua destilida numa camara fria a 4 graus Celsius, ate a sua analise. Foram seccionadas em partes de aproximadamente 5cm e distribuidas em uma bandeja de vidro de espessura de 2mm, de 15 x 21cm e 1cm de altura, com uma lamina de agua suficiente para cobri-las. Foi tambem digitalizada a imagem de um cordao de 75cm distribuido em papel cartao preto, de tal forma a se comparar a diferenca obtida com os diferentes metodos. A bandeja foi colocada sobre um "scanner" de mesa de resolucao espacial de 1200 dpi. Apesar dessa resolucao maxima, visando uma otimizacao na sua aquisicao e armazenamento, as imagens foram obtidas com resolucao espacial de 150 dpi, ou sejam, 59,17 pixels/cm. Cada pixel foi armazenado com 8 bits, possibilitando uma imagem de 256 tons de cinza. As imagens das amostras com 5cm foram digitalizadas e posteriormente todas as ramificacoes foram seccionadas e distribuidas na bandeja com agua e novamente digitalizadas. Em seguida, as amostras seccionadas foram avaliadas segundo o metodo de Tennant. Os resultados foram satisfatorios para ambas as raizes e da preparacao da amostra a analise dispenderam-se, no maximo, 5 minutos.
Palavras-Chave: | comprimento de raízes; Método de quantificação visual.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5385-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00036 -  - 1994.00036 - DIS