Data/hora: 21/06/2024 21:04:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	16/11/2005	
Data da última atualização: 	16/11/2005	
Autoria: 	MALMONGE, J. A.; CAMPOLI, C. S.; SANTOS, M. A. dos; MALMONGE, L. F.; KANDA, D. H. F.; MATTOSO, L. H. C.	
Título: 	Condutividade elétrica AC de blendas de poliuretano derivado do óleo de mamona com polianilina.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 6.; INTERNATIONAL MACROMOLECULAR COLLOQUIUM, 9., 2001, Gramado. [Anais...]. Gramado: UFRGS-IG, 2001. p. 1312-1314	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estudo da condutividade ac e da perda dielétrica para blendas de poliuretano derivado do óleo de mamona com polianilina. As blendas PU/PANI dopadas apresentaram uma região onde a condutividade é independente da frequência, para baixas frequências. 	
Palavras-Chave: 	Constante dielétrica; Materiais poliméricos; Polímeros convencionais.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9026-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00103 -  - 2001.00103 - DIS