Data/hora: 08/06/2024 23:28:30

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Data corrente: | 12/12/2016
Data da última atualização: | 12/12/2016
Autoria: | KUNZ, A.; MUKHTAR, S.
Afiliação: | AIRTON KUNZ, CNPSA; SAQIB MUKHTAR2, Bio&Ag Engineering Department/Texas.
Título: | Hydrophobic membrane technology for ammonia extraction from wastewaters.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Engenharia Agrícola, v. 36, n. 2, p. 377-386, 2016.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n2p377-386/2016
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Abstract: Total Ammoniacal Nitrogen - TAN (NH3 + NH4+) in wastewaters cause environmental degradation concerns due to their negative impacts on air, soil and water. Several technologies are available for TAN removal from the wastewaters. One emerging technology is the use of hydrophobic membrane as non-destructive NH3 extraction. In this paper the authors discuss the uses of gas permeable membrane (GPM) and its physicochemical characteristics that influence gas mass transfer rate, diffusion and recovery mechanisms of NH3 from liquid sources (e.g. animal wastewater). Several aspects of NH3 extraction from liquid manure and other TAN generation sources using GPM technology as well as its applicability for NH3 mitigation from liquid effluents and possible recovery as a nutrient for plant growth are also discussed in this review. Resumo: A presença de nitrogênio amoniacal total - NAT (NH3 + NH4+) em águas residuárias é motivo de preocupação ambiental devido a seus impactos negativos sobre o ar, solo e água. Várias tecnologias estão disponíveis para remoção de NAT. Uma tecnologia emergente é a utilização de membrana hidrofóbica para extração de NH3. Neste trabalho, os autores discutem o uso de membranas permeáveis a gases (MPG) e suas características físico-químicas que influenciam a taxa de transferência de massa do gás, bem como a difusão e os mecanismos de recuperação de NH3 de efluentes (por exemplo, águas residuárias animais). Vários aspectos envolvendo a extração de NH3 de dejetos líquidos e de outras fontes de geração de NAT, usando a tecnologia MPG, bem como sua aplicabilidade para recuperação de NH3, com vistas à potencial aplicação como fonte de nitrogênio para uso como fertilizantes também são discutidos nesta revisão.
Thesagro: | Dejeto.
Thesaurus Nal: | Waste treatment.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (20790-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS