Data/hora: 25/06/2024 11:32:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	05/10/2020	
Data da última atualização: 	22/08/2023	
Autoria: 	GALDINO, T. L. G.	
Afiliação: 	TATIANE LUZIA GOMES GALDINO.	
Título: 	Aperfeiçoamento de ferramentas para coleta de gases de efeito estufa em sistemas de produção agropecuários no semiárido.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	2019.	
Páginas: 	75 f.	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia Ambiental para o Semiárido) - Universidade de Pernambuco Campus Petrolina, Petrolina. Orientada por: Diana Signor Deon, Embrapa Semiárido; coorientada por Salete Alves de Moraes, Embrapa Semiárido.	
Conteúdo: 	Os gases de efeito estufa (GEEs) existem naturalmente na atmosfera e são essenciais para a manutenção da temperatura e existência de vida na Terra, embora o aumento de sua concentração gere impactos sobre o clima e a biodiversidade do planeta. A agropecuária foi responsável por 22% das emissões brasileiras de GEEs em 2016 e a mensuração adequada dessas emissões é fundamental para o desenvolvimento de medidas de mitigação. O objetivo desse trabalho foi testar e selecionar materiais para o aperfeiçoamento de ferramentas empregadas na avaliação de emissão de GEEs pela agropecuária (pelo solo e por fermentação entérica). Foram testados quatro materiais para recobrimento das câmaras estáticas: pintura branca, manta térmica aluminizada, tela de sombreamento e espuma de polietileno expandido mais adesivo branco. O tratamento pintura branca apresentou menor temperatura interna da câmara e os recobrimentos não afetaram os fluxos de GEEs (N2O, CH4 e CO2) emitidos pelo solo. Dessa forma, considerando o custo de cada tratamento, o mais indicado é a câmara apenas pintada de branco. Para o teste de adaptação dos amostradores, foram montados três conjuntos de amostradores e comparados ao aparato padrão, que é montado com peças das marcas Swagelok® e SBU® e vem sendo utilizado atualmente nas pesquisas com pequenos ruminantes na Embrapa Semiárido. Os tratamentos avaliados foram: canga completa Swagelok®; canga completa DK-Lok®; canga mista Dk-Lok®/SBU®; canga testemunha (Swagelok®/SBU®). Todos os amostradores atingiram a condição de calibração. O custo de montagem de cada amostrador foi de R$ 626,13, R$ 689,11, R$ 390,13 e R$ 423,06 para os amostradores testemunha, completo Swagelok®, misto DK-Lok® e completo DK-Lok®, respectivamente. Quando levado em consideração os dois fatores avaliados (calibração e custo), os amostradores misto DK-Lok® e completo DK-Lok® apresentaram os melhores resultados. O aperfeiçoamento de ambas as técnicas pode contribuir com a elaboração dos inventários brasileiros de GEEs, aumentando a sustentabilidade e a competitividade da agropecuária brasileira.	
Palavras-Chave: 	Baixa emissão de carbono; Câmara estática; CH4; CO2; Gás traçador; N2O; Pequenos ruminante.	
Thesagro: 	Carbono; Efeito Estufa; Ruminante; Sistema de Produção.	
Thesaurus Nal: 	Arid zones; Biodiversity; Greenhouse gases; Small ruminants.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/216414/1/Galdino.-Aperfeicoamento-de-ferramentas.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (59226-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS