Data/hora: 19/06/2024 09:50:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria de Alimentos.	
Data corrente: 	31/12/2022	
Data da última atualização: 	08/02/2023	
Autoria: 	EMBRAPA.; UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS.; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.; SILVA, E. R. DA; LEITÃO, S. G.; OLIVEIRA, D. R. DE; BIZZO, H. R.; FERNANDES, P. D.; VEIGA JUNIOR, V. F.	
Afiliação: 	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA; SUZANA GUIMARÃES LEITÃO; DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA; HUMBERTO RIBEIRO BIZZO, CTAA; PATRICIA DIAS FERNANDES; VALDIR FLORÊNCIO DA VEIGA JUNIOR.	
Título: 	Câmara inalatória para ensaios boilógicos in vivo.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	A61D 7/04, A01K 1/031. BR n. 102014029309-4 B1, 24 nov. 2014, 21 jun. 2016, 4 out. 2022. Revista da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, n. 2372, p. 67, 21 jun. 2016. n. 2700, p. 639, 4 out. 2022.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dados atualizados em 31. jan. 2023. RPI 2717.	
Conteúdo: 	Câmara inalatória para ensaios biológicos in vivo, particularmente de uma câmara que visa viabilizar estudos farmacológicos e toxicológicos in vivo de substâncias vaporizadas e/ou nebulizadas. Para tal, não se exige o controle de pressão, pelo contrário, a câmara objeto da invenção apresenta orifícios para saída do ar interiorizado na mesma, possibilitando renovação desse ar sem que haja alteração de pressão em seu interior. De maneira mais específica, a presente câmara objetiva avaliar a atividade terapêutica e toxicidade de formulações para administração pela via pulmonar, em modelo in vivo para roedores. Além disso, também poderá ser empregada para avaliar os malefícios causados ao organismo por vapores, gases e fumaças. A invenção contempla uma câmara de inalação (1) com pelo menos cinco juntas esmerilhadas fêmeas (2) receptoras dos tubos de vidro (3) de acondicionamento dos animais, referidos tubos de vidro (3) recebendo, cada qual, uma tampa (4), sendo que, na extremidade da câmara inalatória propriamente dita (1), se acopla a cabeça (5), enquanto que, esta câmara inalatória propriamente dita (1) possui uma área de liberação do ar (6) próximo ao fundo da mesma; a referida cabeça (5) se acopla a uma mangueira de silicone (7) e esta a uma junção de vidro cilíndrica (8) que se acopla, na extremidade oposta à mangueira de silicone (7), ao copo de nebulização (9) e este ao aparelho de nebulização (10).	
Palavras-Chave: 	Ensaio biológico; Ensaios biológicos; Instrumentos; Vapores.	
Categoria do assunto: 	S Ciências Biológicas	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1150508/1/RPI-2372-PAG67-102014029309-4.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/246260/1/espacenetDocument.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/246267/1/cb4396a7780ea2d9c3f8740acd88c27e7d576b3b91aec148b7f9986e59e19eb0.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria de Alimentos (CTAA)	
Exemplares: 	CTAA - (15465-1) - UPC - PA - DD -  -  -  - DIS