Data/hora: 21/06/2024 05:22:11

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 07/05/2013
Data da última atualização: | 07/05/2013
Autoria: | HOFF, R.; LEITE, J. C.; ZOUAIN, R. N. A.
Afiliação: | ROSEMARY HOFF, CNPUV; Juciara Carvalho Leite, UFPR; Ricardo Norberto Ayup Zouain, UFRGS.
Título: | Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento como apoio a estudos geológicos e geotécnicos para gestão ambiental do município de três cachoeiras, litoral Norte do RS, Brasil.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Geotecnia, Lisboa, n. 118, p. 89-113, mar. 2010.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento são fundamentais para a integração de dados de mapeamento geológico-geotécnico para o gerenciamento e planejamento regional. O Município de Três Cachoeiras, situado no Litoral Norte do Rio Grande do Sul faz parte da "Reserva da Biosfera da Mata Atlântica" e tem conflitos ambientais diversos, como áreas para disposição de resíduos sólidos, assentamento de loteamentos residenciais e industriais, jazidas de extração de material para construção, fontes de abastecimento de água e áreas de preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi produzir mapas temáticos, empregando fotografias aéreas, imagens de satélite e modelo digital de elevação (MDE) e a integrar os dados num sistema de informações geográficas (SIG). Utilizaram-se fotografias aéreas, imagens de satélite ETM+LANDSAT 7, além de informações altimétricas Shuttle RADAR Topographic Mission (SRTM). Foram investigados aspectos conflitantes pelo enfoque geológico-geotécnico, a partir de fotointerpretação, processamento de imagem e levantamento de campo, e os dados foram integrados por técnicas de geoprocessamento. A fotointerpretação gerou a rede de drenagem, litologia, morfo-estruturas e formações superficiais. O processamento digital de imagem gerou mapas temáticos de rochas/solos e uso/cobertura do solo pelo método de classificação máxima verossimilhança (MAXVER) da imagem orbital. O modelo digital de elevação gerou a carta de declividade e a delimitação de reservas ecológicas baseada na legislação ambiental. O cruzamento destes temas permitiu a obtenção das cartas de formações superficiais, hidrogeológica e litológica. A integração destes temas gerou as cartas de recomendação: de extração de materiais para construção civil; de implantação de obras de infra-estrutura; de disposição de resíduos sólidos e loteamentos; de agricultura; de implantação de áreas destinadas à preservação ambiental e à recuperação.
Palavras-Chave: | Brasil; Gestão de recursos naturais; GPS; Mapeamento geotécnico; Regiões costeiras; Rio Grande do Sul.
Thesagro: | Sensoriamento remoto.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/82478/1/HOFF-Geotecnia-n118p89-2013.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (14573-1) - UPC - AP - DD - Online -  -  - DIS