Data/hora: 01/06/2024 23:53:32

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 14/02/2017
Data da última atualização: | 14/02/2017
Autoria: | LEIVAS, J. F.; TEIXEIRA, A. H. de C.; SILVA, G. B. S. da.
Afiliação: | JANICE FREITAS LEIVAS, CNPM; ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CNPM; GUSTAVO BAYMA SIQUEIRA DA SILVA, CNPM.
Título: | Evapotranspiração no perímetro irrigado de Jaíba utilizando imagens de satélite.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016.
Páginas: | p. 122-128.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do trabalho foi aplicar o modelo Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving (SAFER) com a finalidade de analisar a evapotranspiração estimada na área do Perímetro Irrigado de Jaíba, na Bacia do São Francisco, com imagens de alta resolução espacial. Foram obtidos dados meteorológicos e imagens do satélite RapidEye (resolução de 5 m), referente aos dias 26 de junho de 2013 e 29 de abril de 2014. A evapotranspiração (ET) média diária de toda a cena de 2013 foi 0,43 mm ± 0,96 mm e valor máximo de 6,11 mm. Em 2014, o valor de ET médio diário foi de 2,19±2,01mm. Conforme estudos anteriores, a Caatinga converte a maior parte da energia disponível em calor sensível (H), enquanto as culturas irrigadas apresentam altos valores de ET. Com imagens de alta resolução espacial, sem a banda termal, foi possível obter a evapotranspiração em nível de pivô central e talhões de culturas irrigadas, auxiliando o uso racional da água em tempos de deficiência hídrica.
Palavras-Chave: | SAFER.
Thesagro: | Evapotranspiração; Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Evapotranspiration; Remote sensing.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (35774-1) - EMB - PL - DD -  -  -  - DIS