Data/hora: 22/06/2024 02:21:20

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/12/1993
Data da última atualização: | 17/12/1993
Autoria: | VELLA, M. M. F.; VALENTE, O. F.; VITAL, B. R.; LELLES, J. G. de.
Título: | Influencia da velocidade de carbonizacao da madeira nos rendimentos e nas propriedades do carvao produzido
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | IPEF, Piracicaba, n.41/42, p.64-76, 1989
ISSN: | 0100-4557
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste estudo, carbonizou-se madeira de Eucalyptus tereticornis, em retorta eletrica, escala de laboratorio, a uma temperatura final de 450oC e as velocidades inicialmente propostas de 0,42; 0,63; 0,64; 1,05 e 1,25oC/min. Apos os testes, foram estimadas novas velocidades para cada carbonizacao, usando-se as leituras da evolucao real de temperatura. Os valores de rendimentos gravimetricos, em carbono fixo, de composicao quimica imediata, de densidade aparente e verdadeira, de porosidade e de poder calorifico superior foram relacionados tanto com as velocidades propostas como estimadas, atraves de analise de regressao. Rendimento gravimetrico seguiu o modelo quadrativo para velocidade proposta e o de raiz quadrada para velocidade estimada, passando por minimos. Teor de carbono seguiu o modelo de raiz quadrada para ambas as velocidades, passando por maximos. Teor de materias volateis ajustou-se ao modelo de raiz quadrada, apresentando minimos e teor de cinzas seguiu o modelo hiperbolico, crescente, tanto para velocidade proposta quanto estimada. Modelos lineares decrescentes foram ajustados para rendimento em carbono fixo e densidade aparente, para ambos a velocidade, enquanto que modelos lineares, mas crescentes, ajustaram-se aos valores de porosidade. Para densidade verdadeira e poder calorifico nao foi possivel ajustar-se nenhum dos modelos testados, para ambas as velocidades.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (8834-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS