Data/hora: 15/06/2024 11:26:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	18/08/1997	
Data da última atualização: 	18/08/1997	
Autoria: 	DAMASCENO, S.; SOUZA, F. S.; CEREDA, M. P.; LEOPOLDO, P. R.; ELMALEH, S.	
Afiliação: 	CERAT/UNESP.	
Título: 	Avaliacao de parametros para concepcao de um sistema mecanico piloto para producao de biomassa de Trichosporon sp em manipueira	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Sao Pedro, SP: Centro de Raizes Tropicais/UNESP/SBM, 1996.	
Páginas: 	1p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE RAIZES TROPICAIS, 1, E CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 9, 1996, Sao Pedro, SP. Programa e Resumos...	
Conteúdo: 	Visando-se desenvolver um sistema mecanico piloto para a producao de Trichosporon sp em manipueira atraves do cultivo em superficie, utilizou-se no presente trabalho, um prototipo a fim de se obter parametros necessarios ao projeto. Este prototipo constitui-se em uma caixa de fibra de vidro de formato retangular, subdividida em tres compartimentos interligados entre si. Um eixo rotativo, acionado a 28 rpm, encontra-se na parte superior no sentido longitudinal, onde estao presentes cruzetas que fixam pas em diferentes angulos (0, 45 e 90o). Tais pas, tendo contato com o substrato, permitem o crescimento do microrganismo em sua superficie. Os materiais utilizados nas pas foram madeira, aluminio ranhurado e fibra de vidro. O volume total de substrato colocado na caixa foi de 80 litros (40 litros de manipueira, 32 litros de agua e 8litros de inoculo constituido de celulas de Trichosporon cutaneum), mantido a pH 6,4 e a 24oC. A producao de biomassa do Trichosporon sp foiavaliada pelo monitoramento do peso das pas. Os resultados demonstraram que o material que apresentou melhores resultados foi a madeira, sendo 45 e 90o os melhores angulos de ataque. Na madeira, o pico de aderencia de biomassa ocorreu por volta do sexto dia de cultivo, ja no aluminio e na fibra este pico ocorreu por volta do decimo dia de cultivo. Dos resultados obtidos foi possivel determinar o material e o angulo que proporcionam o melhor desenvolvimento do Trichosporon sp, fornecendo assim informacoes para o projeto do sistema piloto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (14035-1) - ADD - PL - -- - 633.68206081 - C749p - 1997000022 - DIS