Data/hora: 19/06/2024 20:51:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	21/05/2009	
Autoria: 	LIMA, J. T.	
Título: 	Influência do teor de umidade nas propriedades mecânicas da madeira de Eucalyptus saligna Smith.	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	1983.	
Páginas: 	58 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Magister Scientiae) - Curso de Ciência Florestal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.	
Conteúdo: 	A madeira de Eucalyptus saligna teve diversas de suas propriedades mecanicas avaliadas em diferentes teores de umidade, objetivando encontrar expressoes que melhor relacionassem o conteudo de umidade da madeira e a respectiva propriedade mecanica. Constatou-se, mediante emprego de analise de regressao, que as propriedades de compressao paralela as fibras, de modulo de elasticidade a flexao estatica e de tensao e trabalho no limite de proporcionalidade relacionaram-se, exponencialmente, com o teor de umidade, havendo aumentonos valores das propriedades com o decrescimo na umidade. Nao foi observado efeito significativo da umidade na resistencia a tracao normal as fibras. O modulo de ruptura e a resistencia ao cisalhamento relacionaram-se por meio de uma expressao quadratica com o teor de umidade, enquanto o trabalho ate a carga maxima e o trabalho total aumentaram com o aumento da umidade, por meio de relacao linear. Nao foi observada evidencia, nas diferentes propriedades estudadas, de um ponto de maximo valor  que nao estivesse a 0% de umidade. Encontrou-se o ponto de saturacao das fibras, medio, igual a 31% para a madeira de Eucalyptus saligna	
Thesagro: 	Eucalyptus Saligna; Madeira; Propriedade Mecânica; Umidade.	
Thesaurus Nal: 	humidity; mechanical properties; wood.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (29635-1) - ADC - TS - -- - TS0468 -  - TS0468 - DIS