Data/hora: 20/06/2024 16:54:07

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 25/03/2003
Data da última atualização: | 25/03/2003
Autoria: | LIMA, J. E. F. W.; SILVA, E. M. da.
Título: | Utilizacao do modelo modificado de Genutchen para o tracado da curva granulometrica.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 5., 2002, Sao Paulo. Anais. Sao Paulo: [s. n.], 2002.
Páginas: | p. 121-125.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento sobre a distribuição granulométrica de partículas sólidas é essencial para as áreas de materiais de construção, mecânica dos solos, física dos solos, hidrossedimentologia, entre outras. Em geral, as técnicas utilizadas para a avaliação da distribuição granulométrica resultam em valores pontuais, dependendo de posterior interpolação para o traçado da curva granulométrica e a obtenção de diâmetros característicos específicos. A transformação de valores pontuais em funções contínuas pode ser realizada por meio de modelos matemáticos. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um modelo para o traçado da curva granulométrica de partículas sólidas. Os resultados demonstraram que o modelo proposto aplica-se muito bem para representação da curva granulométrica e viabiliza o cálculo analítico de qualquer fração granulométrica compreendida entre seus limites.
Thesagro: | Cerrado; Granulometria; Modelo Matemático; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (23232-1) - UPC - PL - -- - CRI6263 -  -  - DIS