Data/hora: 20/06/2024 11:37:24

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 25/03/2003
Data da última atualização: | 25/03/2003
Autoria: | LIMA, J. E. F. W.; SANTOS, P. M. C. dos.
Título: | Avaliacao do fluxo de sedimentos em suspensao no Rio das Velhas-MG.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 5., 2002, Sao Paulo. Anais. Sao Paulo: [s. n.], 2002.
Páginas: | p. 381-393.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A bacia hidrográfica do Rio das Velhas é bastante antropizada, tendo em si inserida a região metropolitana de Belo Horizonte. Sua área de drenagem é de aproximadamente 29 mil km2, onde residem cerca de 4 milhões de habitantes. O resultado de tal ocupação pode ser detectado nos diversos problemas ambientais lá existentes. Tendo em vista a necessidade de ampliação de informações que subsidiem o desenvolvimento racional e a solução de problemas ambientais nesta bacia, este trabalho objetivou a análise do seu comportamento hidrossedimentológico. Os resultados demonstraram que a região mais a montante da bacia tem concentrações de sedimentos em suspensão muito altas, tendo o seu ápice detectado na estação Jequitibá (755mg/L), a partir da qual,  em direção a foz do rio, observou-se uma forte tendência a ocorrência de deposição de sedimentos. O Rio das Velhas deságua no São Francisco com vazão média de aproximadamente 300m3/s e concentração de sedimentos de 266mg/L, resultando em uma produção de sedimentos em suspensão da ordem de 2,4 x 106 t/ano.
Thesagro: | Bacia Hidrográfica; Cerrado; Sedimento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (23233-1) - UPC - PL - -- - CRI6263 -  -  - DIS