Data/hora: 21/09/2024 09:12:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	14/04/1998	
Data da última atualização: 	17/01/2023	
Autoria: 	LIMA, M. G. de; SILVA, A. A. G. da.	
Título: 	Evapotranspiracao de referencia vs. evaporacao do tanque classe A para o municipio de Teresina, PI.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 10., 1997, Piracicaba. Agrometeorologia, monitoramento ambiental e agricultura sustentavel - anais... Piracicaba: ESALQ, 1997.	
Páginas: 	p. 701-703	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Determinou-se o valor medio do coeficiente de tanque (Kp) e estabeleceu-se a equacao de correlacao entre a evapotranspiracao de referencia (ETom) e a evaporacao do tanque classe A (ECA) para o municipio de Teresina, PI. A ETom foi medida em evapotranspirometros, com o nivel do lencol freaatico constante, instalados no campo experimental do Centro de Ciencias Agrarias da Unversidade Federal do Piaui. A evaporacao do tanque classe A foi medida no posto meteorologico localizado proximo a area experimental. A equacao de correlacao obtida par ao periodo de maior defice hidrico no local foi: ETom  = 0,7101 ECA, permitindo a estimativa da ETom, em funcao apenas da medida da lamina evaporado do tanque.	
Palavras-Chave: 	Piaui; Recursos naturais; Tanque classe A; Teresina.	
Thesagro: 	Clima; Evaporação; Evapotranspiração.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (4332-1) - ADD - PL - PP - 630.2516 - C749a - 19980004 - DIS