Data/hora: 24/09/2024 15:09:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.	
Data corrente: 	27/06/1996	
Data da última atualização: 	21/11/2011	
Autoria: 	LONGO, L. A.	
Título: 	Uniformidade de distribuição e eficiência, em potencial, de aplicacao de agua de um pivo central, equipado com tubos de descida.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa, MG: UFV, 1991.	
Páginas: 	63p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMS/EMBRAPA), localizado no municipio de Sete Lagoas, MG. Foi utilizado nos testes um equipamento de irrigacao do tipo pivo central de baixa pressao, equipado com tubos de descida flexiveis. A avaliacao do desempenho do sistema foi feita determinando-se a uniformidade de distribuicao e a eficiencia, em potencial, de aplicacao de agua. A lamina d'agua foi coletada seguindo-se a metodologia classica. Foram testados tres diferentes comprimentos de tubos de descida. Para cada teste foram determinados o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), o coeficiente de uniformidade de distribuicao (CUD) e a eficiencia, em potencial, de aplicacao de agua (EPa). Os valores encontrados  foram comparados entre si e comparados, tambem, com os valores obtidos a partir da avaliacao do sistema operando em condicoes normais, ou seja, na ausencia de tubos de descida.    ...	
Palavras-Chave: 	Application; Distribution; Down pipe; Efficiency; Eficiencia de aplicacao; Tubos de descida; Uniformidade de distribuicao; Uniformity.	
Thesagro: 	Água; Irrigação por Pivô Central.	
Thesaurus Nal: 	center pivot irrigation; water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (6577-1) - ADD - TS - PP - TS 001/1991 -  - TS001/1991 - DIS